2010-09-10

PRZEDMIAR ROBÓT (2)

Nazwa budowy: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Adres budowy: TARNÓWKO 2, 88-121 CHEŁMCE
Obiekt: BUDYNEK SOCJALNO-MIESZKALNY I ADM.-MIESZKALNY
Rodzaj robót: BUDOWLANE
CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne

Przedmiar robót

.................................................................................................................
(nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja ...........................................ul..................................nr........
				(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	

1. DOCIEPLENIE ŚCIAN - BUDYNEK A

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01W0545-08-050
	Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnetrzne
	m2	6,24
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01W0545-08-050
	Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomurek, obróbka zadaszenia
	m2	5,56
	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01W0545-05-040
	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - do ponownego montażu
	m	32,00
	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-232611-01-050
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	m2	296,67
	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-232611-02-050
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą
	m2	296,67
	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-232612-04-020
	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły
	szt	1 270,00
	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W2601-01-050
	Docieplenie z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki,pokrycie wyprawami elewacyjnymi.Ściany pełne z otworami,powierzchnia betonowa,tynki,mozaika szklana - styropian 15cm
	m2	252,85
	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W2601-01-050
	Docieplenie z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki,pokrycie wyprawami elewacyjnymi.Ściany pełne z otworami,powierzchnia betonowa,tynki,mozaika szklana - cokół, tynk mozaikowy, styropian 10cm
	m2	22,64
	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W2601-06-050
	Docieplenie ościeży,przyklejenie styropianu z jedną warstwą siatki - styropian 3cm
	m2	21,18
	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W2601-08-040
	Ochrona narożników wypukłych z kątowników równoramiennych walcowanych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki
	m	91,31
	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-232612-09-040
	Zamocowanie listwy cokołowej
	m	45,27
	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0541-02-050
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - parapety zewnetrzne białe
	m2	9,36
	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0529-01-040
	Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej - rury spustowe z demontażu, nowe uchwyty i kształtki
	m	32,00
	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0514-02-050
	Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm,przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - odniomurki
	m2	9,70
	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 21504-010-050
	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m
	m2	329,00
	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 90501-010-020
	Wymiana zawieszanych,przykręcanych opraw żarowych - przełożenie oprawy zewnętrznej
	szt	1,00
	
17	wg nakładów
rzeczowych
(AW) AW0
	przebudowa drabiny stalowej montowanej na ścianie szczytowej w związku ze zmianą grubości ściany
	szt	1,00
	
18	wg nakładów
rzeczowych
(AW) AW0
	przełożenie instalacji odgromowej i wymiana wsporników ściennych - przewody pionowe
	kpl	1,00

2. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE - BUDYNEK A

1	2	3	4	5	
 19	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01W0545-02-050
	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku - zadaszenie wejścia
	m2	2,40
	
20	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01W0212-05-060
	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - j.w.
	m3	0,30
	
21	wg nakładów
rzeczowych
(AW) AW0
	dostawa i montaz zadaszenia prefabrykowanego - poliwęglan na konstrukcji metalowej łukowej
	szt	1,00
	
22	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-232611-01-050
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - powierzchnie pionowe posestu i pochylni
	m2	2,70
	
23	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-232612-06-050
	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - j.w.
	m2	2,70
	
24	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0909-01-050
	Tynki szlachetne cyklinowane z zaprawy drobno i średnio ziarnistej wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie) - j.w., tynk mozaikowy
	m2	2,70
	
25	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-011306-01-020
	Demontaż balustrad schodówych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych - balustrada pochylni
	szt	16,00
	
26	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010212-02-060
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - pochylnia
	m3	2,63
	
27	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010203-13-050
	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego czapek kominowych
	m2	2,40
	
28	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010310-01-060
	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszonego
	m3	0,10
	
29	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010726-0101-050
	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wap.suchogaszone/ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły pustaków cer.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1m2 - kominy ponad dachem
	m2	1,80
	
30	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 21405-030-050
	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą akrylową - kominy ponad dachen
	m2	7,60
	
31	wg nakładów
rzeczowych
(AW) AW0
	przełożenie instalacji odgromowej i wymiana wsporników ściennych i dachowych - przewody pionowe i poziome
	kpl	1,00
	
32	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 90601-030-040
	Wymiana zwodów instalacji odgromowej z prętów stalowych ocynkowanych,przewodów naprężanych poziomych
	m	45,00
	
33	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 90601-040-040
	Wymiana zwodów instalacji odgromowej z prętów stalowych ocynkowanych,przewodów naprężanych pionowych
	m	15,00
	
34	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 21301-050-033
	Wyroby stalowe różne: drzwiczki i kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narożniki - wycieraczka Aco vario 40x60
	kg	4,00
	
35	wg nakładów
rzeczowych
(AW) AW0
	podstawa wycieraczki - systemowa Aco
	szt	1,00

3. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU A

1	2	3	4	5	
 36	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60101-040-050
	Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 10 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kategorii I-II
	m2	26,35
	
37	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60103-010-050
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV
	m2	26,35
	
38	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60105-060-050
	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	m2	26,35
	
39	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60404-030-040
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem
	m	28,35
	
40	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60502-010-050
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem
	m2	26,35

4. DOCIEPLENIE ŚCIAN - BUDYNEK B

1	2	3	4	5	
 41	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01W0545-08-050
	Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnetrzne
	m2	27,12
	
42	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01W0545-08-050
	Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - ogniomurek, obróbka zadaszenia
	m2	17,12
	
43	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01W0545-05-040
	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku - do ponownego montażu
	m	85,00
	
44	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-232611-01-050
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	m2	719,65
	
45	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-232611-02-050
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą
	m2	719,65
	
46	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-232612-04-020
	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły 
	szt	2 815,00
	
47	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W2601-01-050
	Docieplenie z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki,pokrycie wyprawami elewacyjnymi.Ściany pełne z otworami,powierzchnia betonowa,tynki,mozaika szklana - styropian 15cm
	m2	563,83
	
48	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W2601-01-050
	Docieplenie z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki,pokrycie wyprawami elewacyjnymi.Ściany pełne z otworami,powierzchnia betonowa,tynki,mozaika szklana - cokół, tynk mozaikowy - styropian 10cm
	m2	52,17
	
49	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W2601-06-050
	Docieplenie ościeży,przyklejenie styropianu z jedną warstwą siatki - styropian 3cm
	m2	103,65
	
50	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W2601-08-040
	Ochrona narożników wypukłych z kątowników równoramiennych walcowanych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki
	m	372,08
	
51	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-232612-09-040
	Zamocowanie listwy cokołowej
	m	97,90
	
52	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U0541-02-050
	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - parapety zewnetrzne białe
	m2	41,13
	
53	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0529-01-040
	Montaż rur spustowych okrągłych o średnicy 10 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej - rury spustowe z demontażu, nowe uchwyty i kształtki
	m	85,00
	
54	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0514-02-050
	Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm,przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - odniomurki
	m2	13,52
	
55	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0514-01-050
	Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm,przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - przy zadaszeniach
	m2	3,20
	
56	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 21504-010-050
	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m
	m2	707,00
	
57	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 90501-010-020
	Wymiana zawieszanych,przykręcanych opraw żarowych - nad drzwiami
	szt	4,00
	
58	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 90201-030-020
	Wymiana obudowy o powierzchni do 0,5 m2 - na ścianie szczytowej
	szt	2,00
	
59	wg nakładów
rzeczowych
(AW) AW0
	przebudowa drabiny stalowej montowanej na ścianie szczytowej w związku ze zmianą grubości ściany
	szt	1,00

5. DOCIEPLENIE DACHU - BUDYNEK B

1	2	3	4	5	
 60	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01W0545-08-050
	Rozebranie obróbek murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	m2	34,36
	
61	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01W0545-03-040
	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku
	m	83,00
	
62	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0608-01-050
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji.Izolacja z płyt styropianowych na lepiku i roztworze asfaltowym do gruntowania - styropian 10cm
	m2	612,14
	
63	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0504-02-050
	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną
	m2	612,14
	
64	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0514-01-050
	Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm,przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - wokół kominów
	m2	17,76
	
65	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0514-01-050
	Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,50 mm,przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy
	m2	16,60
	
66	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0522-02-040
	Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej - rynny z demontażu, nowe uchwyty
	m	83,00

6. ELEMENTY ZEWNĘTRZNE - BUDYNEK B

1	2	3	4	5	
 67	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01W0545-02-050
	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku - zasaszenia
	m2	4,80
	
68	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01W0212-05-060
	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - zadaszenia
	m3	0,60
	
69	wg nakładów
rzeczowych
(AW) AW0
	dostawa i montaz zadaszenia prefabrykowanego - poliwęglan na konstrukcji metalowej łukowej
	szt	3,00
	
70	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-232611-01-050
	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - powierzchnie pionowe posestów, tarasu
	m2	18,20
	
71	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-232612-06-050
	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - j.w.
	m2	18,20
	
72	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W0909-01-050
	Tynki szlachetne cyklinowane z zaprawy drobno i średnio ziarnistej wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony,loggie) - j.w., tynk mozaikowy
	m2	18,20
	
73	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01W0812-03-050
	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm na kleju - schody zewnętrzne, podesty, taras
	m2	73,12
	
74	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W1115-02-040
	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych,układanych za zaprawie klejowej
	m	14,00
	
75	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01W1306-01-020
	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych
	szt	28,00
	
76	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W1209-03-040
	Balustrady balkonowe do oszklenia z pochwytem stalowym - taras
	m	21,40
	
77	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W1208-01-040
	Balustrady schodowe wypełnione elementami płytowymi,przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane - wypełnienie szklane, schody zewnetrzne i podesty
	m	10,00
	
78	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-01W1212-05-050
	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - pochylnia
	m2	31,00
	
79	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010310-01-060
	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszonego
	m3	0,30
	
80	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010726-0101-050
	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III /wap.suchogaszone/ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły pustaków cer.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 1m2 - kominy ponad dachem
	m2	4,60
	
81	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 21405-030-050
	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą akrylową - kominy ponad dachen
	m2	28,50
	
82	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02W1209-01-040
	Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - przy fosie doświetlającej, wypełnienie szklo akrylowe
	m	22,00
	
83	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 90601-030-040
	Wymiana zwodów instalacji odgromowej z prętów stalowych ocynkowanych,przewodów naprężanych poziomych
	m	85,00
	
84	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 90601-040-040
	Wymiana zwodów instalacji odgromowej z prętów stalowych ocynkowanych,przewodów naprężanych pionowych
	m	26,00
	
85	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 21301-050-033
	Wyroby stalowe różne: drzwiczki i kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narożniki - wycieraczka Aco vario 40x60
	kg	12,00
	
86	wg nakładów
rzeczowych
(AW) AW0
	podstawa wycieraczki - systemowa Aco
	szt	3,00

7. BUDYNEK B - rozbiórka wejścia po stronie zachodniej, przebudowa otworu okiennego

1	2	3	4	5	
 87	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010354-10-050
	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych ponad 2 m2
	m2	2,10
	
88	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010422-02-040
	Podstemplowanie bez deskowania zagrożonych stropów
	m	3,00
	
89	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010313-03-060
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek
	m3	0,12
	
90	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010313-04-040
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm
	m	2,80
	
91	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010313-06-040
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm jako oddzielna robota
	m	0,80
	
92	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010203-07-060
	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego belek,podciągów i wieńcy
	m3	0,09
	
93	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010703-03-040
	Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki-stalowe,prefabrykowane
	m	1,50
	
94	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010304-02-060
	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/
	m3	0,44
	
95	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010711-0801-050
	Uzupeł.tynków wew.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z bet.zagrunt.siatek,płyt wiór-cem.w jednym miejscu-2m2
	m2	2,80
	
96	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010422-06-040
	Rozebranie podstemplowania stropów bez deskowania
	m	3,00
	
97	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-02U1025-0301-050
	Okna o powierzchni do 1,50 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW z obsadzeniem łącznikami rozporowymi (Orgbud W-wa)
	m2	1,35
	
98	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-020129-01-020
	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1 m. - pcv biały, wewnętrzny
	szt	1,00
	
99	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-022009-02-050
	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach,na podłożu z tynku.
	m2	2,80
	
100	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-021505-03-050
	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit".
	m2	15,60
	
101	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010212-03-060
	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody zewnętrzne, podest, słupy
	m3	0,98

8. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU B

1	2	3	4	5	
 102	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60803-070-050
	Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej - analogia, nawierzchnia z kostki brukowej - materiał do odzysku
	m2	8,00
	
103	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60101-040-050
	Koryta wykonywane ręcznie,o głębokości 10 cm,na całej szerokości jezdni i chodników,w gruntach kategorii I-II
	m2	104,34
	
104	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60103-010-050
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV
	m2	104,34
	
105	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60105-060-050
	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	m2	104,34
	
106	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60404-030-040
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - przy pochylni obrzeża obustronne
	m	126,00
	
107	wg nakładów
rzeczowych
KNNR 60502-010-050
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem
	m2	104,24

9. ZADASZENIE TARASU BUDYNEK B

1	2	3	4	5	
 108	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-010535-02-050
	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku
	m2	51,00
	
109	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-120209-02-050
	Malowanie pędzlem konstrukcji kratowej farbą olejną nawierzchniową,ogólnego stosowania
	m2	36,00
	
110	wg nakładów
rzeczowych
KNR 7-120209-04-050
	Malowanie pędzlem rurociągu o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą olejną nawierzchniową,ogólnego stosowania
	m2	16,00
	
111	wg nakładów
rzeczowych
KNR 00-150523-0203-050
	Pokrycie dachów o kącie nachylenia 5st.-10st.płytami falistymi przezroczystymi PCV dł.fali 94 mm przybitymi gwoździami okrągłymi oc.z podkładką uszczelniającą - analogia, poliwęglan komorowy 10mm, obróbki systemowe
	m2	51,00

10. ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

1	2	3	4	5	
 112	wg nakładów
rzeczowych
(AW) AW0
	wywóz i utylizacja odpadów
	kpl	1,00