| Wartość kosztorysowa | 0,00
| Słownie: zł

Kosztorys 71-12-CO-KN-01-A
Regulacja instalacji grzewczej
Obiekt | Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej
Kod CPV | 45331100-7
Budowa | Parchanie dz. 125 88-110 Inowrocław
Inwestor | Powiat Inowrocław

Stawka robocizny | 0,00 zł/r-g
Koszty zakupu | 0%
Koszty pośrednie | 0%
Zysk | 0%

Sporządził | A.Zgrzebnicki
Inowrocław, sierpień, 2009r.

Rodos 6.0.23.1 [7130] - Rekomendacja SKB,
Przedmiar robót
Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej - Parchanie dz. 125 88-110 Inowrocław
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
|  | 1. Demontaże |  |
1 | KNR 2-15 0404/01 | Spuszczenie wody ze zładu | urządzenie | 4
2 | KNR 2-15w 0425/03 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800mm - demontaż | szt | 4
3 | KNR 4-02 0512/01 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym | szt | 4
|  | 2. Instalacja c.o. |  |
4 | KNR 2-15W 0405/03 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 15,0mm | m | 471
5 | KNR 2-15W 0405/04 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 18,0mm | m | 63
6 | KNR 2-15W 0405/05 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 22,0mm | m | 68
7 | KNR 2-15W 0405/06 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 28,0mm | m | 29
8 | KNR 2-15W 0405/07 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 35,0mm | m | 6
9 | KNR 2-15W 0405/08 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 42,0mm | m | 48
10 | KNR 2-15W 0405/09 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 54,0mm | m | 40
11 | KNR 2-15W 0405/10 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 64,0mm | m | 8
12 | KNR 2-15w 0430/01 | Dwuzłączki o średnicy nominalnej 15mm | szt | 6
13 | KNR 2-15W 0430/06 | Dwuzłączki o średnicy nominalnej 50mm | szt | 3
14 | KNR 2-15w 0404/01 | Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 20mm | m | 25
15 | KNR 2-15W 0430/01 | Dwuzłączki o średnicy nominalnej 15mm | szt | 6
16 | KNR 2-15W 0430/01 | Dwuzłączki o średnicy nominalnej 15mm | szt | 6
17 | KNR 2-15W 0430/01 | Dwuzłączki o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1
18 | KNR 2-15W 0411/01 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm | szt | 1
19 | KNR 2-15W 0411/02 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm | szt | 4
20 | KNR 2-15W 0411/03 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm | szt | 2
21 | KNR 2-15w 0411/05 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50mm | szt | 5
22 | KNR 2-15w 0411/05 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50mm | szt | 1
23 | KNR 2-15W 0411/01 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm | szt | 25
24 | KNR 2-15w 0412/07 | Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm | szt | 25
25 | KNR 2-15W 0412/02 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm - kątowe | szt | 70
26 | KNR 2-15W 0412/02 | Zawory grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm - proste | szt | 4
27 | KNR 2-15W 0435/01 | Głowice termostatyczne z wykonaniem nastaw na zaworach | szt | 74
28 | KNR 2-15W 0411/01 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm - odcinające | szt | 71
29 | KNR 2-15W 0411/01 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm - odcinające | szt | 3
30 | KNR 2-15 0408/01 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm - MSV-M | szt | 14
31 | KNR 2-15 0408/01 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm - MSV-I | szt | 14
32 | KNR 7-08 0806/03 | Montaż zaworu blokowego 3-drogowego (w kpl. z centralą) | szt | 2
33 | KNR 2-15w 0418/03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm | szt | 1
34 | KNR 2-15w 0418/03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm | szt | 2
35 | KNR 2-15w 0418/03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm | szt | 6
36 | KNR 2-15w 0418/03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm | szt | 2
37 | KNR 2-15w 0418/03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm | szt | 4
38 | KNR 2-15w 0418/03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm | szt | 1
39 | KNR 2-15w 0418/03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm | szt | 1
40 | KNR 2-15w 0418/03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm | szt | 2
41 | KNR 2-15w 0418/03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm | szt | 4
42 | KNR 2-15w 0418/03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm | szt | 3
43 | KNR 2-15w 0418/03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm | szt | 3
44 | KNR 2-15w 0418/03 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm | szt | 4
45 | KNR 2-15w 0418/07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm | szt | 2
46 | KNR 2-15w 0418/07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm | szt | 3
47 | KNR 2-15w 0418/07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm | szt | 1
48 | KNR 2-15w 0418/07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm | szt | 2
49 | KNR 2-15w 0418/07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm | szt | 2
50 | KNR 2-15w 0418/07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm | szt | 4
51 | KNR 2-15w 0418/07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm | szt | 1
52 | KNR 2-15w 0418/07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm | szt | 6
53 | KNR 2-15w 0418/07 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm | szt | 1
54 | KNR 2-15W 0418/11 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm | szt | 4
55 | KNR 2-15W 0418/11 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm | szt | 1
56 | KNR 2-15W 0425/01 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800mm | szt | 4
57 | KNR 2-15W 0425/02 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200mm | szt | 1
58 | KNR 2-15W 0425/03 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800mm | szt | 2
59 | KNR 2-15W 0425/03 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800mm | szt | 4
60 | KNR 2-15W 0425/01 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800mm | szt | 1
61 | KNR 2-15W 0425/02 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200mm | szt | 2
62 | KNR 2-15W 0429/01 | Rury przyłączne z tworzywa sztucznego o średnicy nominalnej 20mm do grzejników | kpl | 4
63 | KNR 2-15w 0429/04 | Rury przyłączne z miedzi o średnicy nominalnej 15mm do grzejników | kpl | 70
64 | KNR 2-15 0404/01 | Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych | urządzenie | 74
65 | KNR 2-15w 0436/01 | Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji | urządz | 74
66 | KNR 2-16 0306/01 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 27-38mm, jednowarstwowa otulinami grubości 30mm |  |
|  | 79,0 * 0,23 | m2 | 18,170
|  | razem | m2 | 18,17
67 | KNR 2-16 0306/01 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 27-38mm, jednowarstwowa otulinami grubości 30mm |  |
|  | 75,0 * 0,26 | m2 | 19,500
|  | razem | m2 | 19,5
68 | KNR 2-16 0306/01 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 27-38mm, jednowarstwowa otulinami grubości 30mm |  |
|  | 67,0 * 0,29 | m2 | 19,430
|  | razem | m2 | 19,43
69 | KNR 2-16 0306/01 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 27-38mm, jednowarstwowa otulinami grubości 30mm |  |
|  | 27,0 * 0,29 | m2 | 7,830
|  | razem | m2 | 7,83
70 | KNR 2-16 0306/02 | Izolacja j rurociągów o średnicy zewnętrznej 42-63mm, jednowarstwowa otulinami grubości 30mm |  |
|  | 6,0 * 0,32 | m2 | 1,920
|  | razem | m2 | 1,92
71 | KNR 2-16 0306/05 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 42-63mm, jednowarstwowa otulinami grubości 40mm |  |
|  | 48,0 * 0,4 | m2 | 19,200
|  | razem | m2 | 19,2
72 | KNR 2-16 0307/02 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 42-63mm, jednowarstwowa otulinami grubości 50mm |  |
|  | 40,0 * 0,43 | m2 | 17,200
|  | razem | m2 | 17,2
73 | KNR 2-16 0307/04 | Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 133-159mm jednowarstwowa otulinami grubości 60mm |  |
|  | 68,0 * 0,52 | m2 | 35,360
|  | razem | m2 | 35,36
74 | KNR 2-18 0703/01 | Wzmocnienie izolacji na stykach taśmą samoprzylepną | szt | 410
75 | KNR 2-18 0703/01 | Mankiety aluminiowe | szt | 40
76 | KNR 7-28 0203/02 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w ścianach murowanych o grubości 1 cegły | szt | 44
77 | KNR 7-28 0207/13 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w stropach żelbetowych o grubości do 20cm | szt | 12
|  | 3. Kotłownia |  |
78 | KNR 2-15w 0405/02 | Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy zewnętrznej 12,0mm | m | 15
79 | KNR 2-15 0503/04 | Kotły stalowe wodne lub parowe typu: S-4WK-1 (Es-ka), S-4WC-1 (SŻ), S-4PC-1 (SŻ); S-7WC-1 (RSW); S-7PC-1 (RSP) S-8WC-1 (SŻIIG), S-8PC-1 SŻIIG); o powierzchni ogrzewalnej 10m2 | kocioł | 1
80 | KNR 2-15w 0510/01 | Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego - pionowe o pojemności całkowitej do 2,0m3 | szt | 1
81 | KNR 2-15w 0430/03 | Dwuzłączki o średnicy nominalnej 25mm | szt | 2
82 | KNR 7-07 0102/02 | Montaż pomp wirowych odśrodkowych jedno i wielostopniowych do zasilania kotłów oraz obiegowych do wody gorącej, o masie 0,1t | kpl | 1
83 | KNR 2-15w 0526/02 | Zawory bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 20-25mm, ciężarkowe lub sprężynowe dla ciśnień 0,6 MPa | szt | 1
84 | KNR 2-20 0312/02 | Termometry techniczne proste o długości króćca 30-50mm | szt | 2
85 | KNR 2-20 0312/05 | Manometry z rurką syfonową | szt | 1
86 | KNR 0-35 0216/14 | Montaż filtrów osadnikowych siatkowych o średnicy nominalnej 50mm | szt | 1
87 | KNR 2-17w 0118/04 | Komin dwupłaszczowy dn 200 mm |  |
|  | 8,0 * 0,69 | m2 | 5,520
|  | razem | m2 | 5,52
88 | KNR 2-15w 0517/02 | Uruchomienie kotłowni z 2 osobową obsługą | kpl | 1
|  | 4. Wentylacja kotłowni |  |
89 | KNR 2-17w 0103/03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 65%) o obwodzie do 1000mm |  |
|  | (0,25 + 0,14) * 2 * 2,5 + 0,37 * 2 | m2 | 2,690
|  | razem | m2 | 2,69
90 | KNR 2-17w 0146/01 | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne, prostokątne, typ A o obwodzie do 1300mm | szt | 1
|  | 5. Rura preizolowana |  |
91 | KNR 4-01 0102/02 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III |  |
|  | 30,0 * 0,7 * 0,65 | m3 | 13,650
|  | razem | m3 | 13,65
92 | KNR 2-18 0501/01 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm |  |
|  | 0,7 * 30,0 | m2 | 21,000
|  | razem | m2 | 21
93 | KNR 2-18 0501/02 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm | m2 | 21
94 | KNR 2-18 0501/01 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm | m2 | 21
95 | KNR 4-01 0105/02 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III |  |
|  | 13,65 - 21,0 * 0,35 | m3 | 6,300
|  | razem | m3 | 6,3
96 | KNR 4-01 0108/02 | Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii III |  |
|  | 21,0 * 0,35 | m3 | 7,350
|  | razem | m3 | 7,35
97 | KNR 4-01 0108/04 | Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 7,35
98 | KNR 2-19 0219/01 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi | m | 30
99 | KNR 2-20u1 0100/02 | Montaż rur preizolowanych średnicy do 225mm dla rurociągu o średnicy do 88,9/160mm, grubość ścianki 3,2mm | m | 60
100 | KNR 2-20u1 1000/03 | Montaż kolan łukowych 90 stopni na rurach osłonowych o średnicy do 140mm | kolano | 2
101 | KNR 2-20u1 0500/04 | Montaż muf składanych dwuczęściowych o średnicy rur osłonowych 140mm, średnica zewnętrzna rury stalowej do 76,1mm | mufa | 8
102 | KNR 2-20u1 0500/04 | Montaż muf składanych dwuczęściowych o średnicy rur osłonowych 140mm, średnica zewnętrzna rury stalowej do 76,1mm | mufa | 4
103 | KNR 2-19w 0216/08 | Przejście przez ściany murowane o grubości 2 cegieł | przejście | 4
104 | KNR 2-20 0207/01 | Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150mm | m | 63
105 | KNR 2-20 0208/01 | Uruchomienie sieci cieplnej o średnicy nominalnej 25-150mm | m | 63

Rodos 6.0.23.1 [7130] - Rekomendacja SKB,
Tabela elementów
Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej - Parchanie dz. 125 88-110 Inowrocław
Nr | Element robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Zysk | Inne
1. | Demontaże | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
2. | Instalacja c.o. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
3. | Kotłownia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4. | Wentylacja kotłowni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
5. | Rura preizolowana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Rodos 6.0.23.1 [7130] - Rekomendacja SKB,
Zestawienie robocizny
Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej - Parchanie dz. 125 88-110 Inowrocław
Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | Elektromonterzy gr.III | r-g | 2,920 |  | 0,00
2 | Izolarze gr.II | r-g | 47,736 |  | 0,00
3 | Monterzy gr.II | r-g | 0,226 |  | 0,00
4 | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II | r-g | 78,948 |  | 0,00
5 | Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.III | r-g | 71,198 |  | 0,00
6 | Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II | r-g | 9,070 |  | 0,00
7 | Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III | r-g | 9,310 |  | 0,00
8 | Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.IV | r-g | 0,230 |  | 0,00
9 | Robotnicy gr.I | r-g | 154,339 |  | 0,00
10 | Robotnicy | r-g | 1.197,108 |  | 0,00
11 | Spawacze gr.II | r-g | 1,730 |  | 0,00
| Razem |  | 1.572,814 |  | 0,00

Rodos 6.0.23.1 [7130] - Rekomendacja SKB,
Zestawienie materiałów
Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej - Parchanie dz. 125 88-110 Inowrocław
Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | Czerpnie powietrza ścienne prostokątne typ A | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
2 | Dwuzłączki rurowe do pomp dn 25 mm | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00
3 | Dwuzłączki przejściowe mosiężne o średnicy 54x2" | szt | 2,100 | 0,00 | 0,00
4 | Filtr osadnikowy siatkowy skośny mosiężny o średnicy 50mm | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
5 | Głowice termostatyczne RTD Inova 3130 (nr kat. 013L3130) | kpl | 74,000 | 0,00 | 0,00
6 | Grzejniki stalowe łazienkowe GŁ 300/1040 | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00
7 | Grzejniki stalowe łazienkowe GŁ 300/700 | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
8 | Grzejniki stalowe łazienkowe GŁ 530/1040 | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
9 | Grzejniki stalowe łazienkowe GŁ 530/700 | szt | 4,000 | 0,00 | 0,00
10 | Grzejniki stalowe łazienkowe GŁ 600/1300 | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00
11 | Grzejniki stalowe łazienkowe GŁ 600/1570 | szt | 4,000 | 0,00 | 0,00
12 | Grzejniki stalowe płytowe BRUGMAN Standard 10-400/480 | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
13 | Grzejniki stalowe płytowe BRUGMAN Standard 11-400/1120 | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
14 | Grzejniki stalowe płytowe BRUGMAN Standard 11-400/1280 | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
15 | Grzejniki stalowe płytowe BRUGMAN Standard 11-400/480 | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00
16 | Grzejniki stalowe płytowe BRUGMAN Standard 11-400/640 | szt | 6,000 | 0,00 | 0,00
17 | Grzejniki stalowe płytowe BRUGMAN Standard 11-400/800 | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00
18 | Grzejniki stalowe płytowe BRUGMAN Standard 11-400/960 | szt | 4,000 | 0,00 | 0,00
19 | Grzejniki stalowe płytowe BRUGMAN Standard 11-500/1120 | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00
20 | Grzejniki stalowe płytowe BRUGMAN Standard 11-500/1200 | szt | 4,000 | 0,00 | 0,00
21 | Grzejniki stalowe płytowe BRUGMAN Standard 11-500/1280 | szt | 3,000 | 0,00 | 0,00
22 | Grzejniki stalowe płytowe BRUGMAN Standard 11-600/1200 | szt | 3,000 | 0,00 | 0,00
23 | Grzejniki stalowe płytowe BRUGMAN Standard 11-600/1280 | szt | 4,000 | 0,00 | 0,00
24 | Grzejniki stalowe płytowe BRUGMAN Standard 22-300/1280 | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00
25 | Grzejniki stalowe płytowe BRUGMAN Standard 22-400/1120 | szt | 4,000 | 0,00 | 0,00
26 | Grzejniki stalowe płytowe BRUGMAN Standard 22-500/1120 | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00
27 | Grzejniki stalowe płytowe BRUGMAN Standard 22-500/1200 | szt | 4,000 | 0,00 | 0,00
28 | Grzejniki stalowe płytowe BRUGMAN Standard 22-500/1280 | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
29 | Grzejniki stalowe płytowe BRUGMAN Standard 22-500/800 | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00
30 | Grzejniki stalowe płytowe BRUGMAN Standard 22-600/1200 | szt | 6,000 | 0,00 | 0,00
31 | Grzejniki stalowe płytowe BRUGMAN Standard 22-600/1280 | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
32 | Grzejniki stalowe płytowe BRUGMAN Standard 33-500/1120 | szt | 4,000 | 0,00 | 0,00
33 | Grzejniki stalowe płytowe BRUGMAN Standard 33-600/1440 | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
34 | Kocioł z palnikiem olejowym CA 100 (ACV) | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
35 | Kolana preizolowane 90 stopni 63-63 | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00
36 | Kolano w/z równoprzelotowe 1/2"w - 1/2"z | szt | 6,000 | 0,00 | 0,00
37 | Komin z blachy kwasoodpornej Dw 200 mm (l=8m) | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
38 | Korpus zaworu termostatycznego RTD-N/15 - kątowy | szt | 74,000 | 0,00 | 0,00
39 | Kształtki miedziane 12mm | szt | 10,200 | 0,00 | 0,00
40 | Kształtki miedziane 15mm | szt | 334,410 | 0,00 | 0,00
41 | Kształtki miedziane 18mm | szt | 48,510 | 0,00 | 0,00
42 | Kształtki miedziane 22mm | szt | 44,880 | 0,00 | 0,00
43 | Kształtki miedziane 28mm | szt | 17,690 | 0,00 | 0,00
44 | Kształtki miedziane 35mm | szt | 2,820 | 0,00 | 0,00
45 | Kształtki miedziane 42mm | szt | 21,600 | 0,00 | 0,00
46 | Kształtki miedziane 54mm | szt | 18,000 | 0,00 | 0,00
47 | Kształtki miedziane 64mm | szt | 3,600 | 0,00 | 0,00
48 | Kształtki PEX-Al-PEX 16x2,0 mm | szt | 14,500 | 0,00 | 0,00
49 | Kształtki wentylacyjne stalowe prostokątne A/I ocynkowane | m2 | 1,372 | 0,00 | 0,00
50 | Kształtki z polipropylenu gwintowane 20mm | szt | 8,000 | 0,00 | 0,00
51 | Kurki manometryczne | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
52 | Mankiety aluminiowe | m | 14,000 | 0,00 | 0,00
53 | Manometry | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
54 | Mufa calowa redukcyjna 2 1/2"w-2"w | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
55 | Naczynia wyrówn.ciśn.REFLEX N 140dm3 | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
56 | Nypel calowy równoprzelotowy 2"z - 2"z | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
57 | Nypel wkrętny redukcyjny 1/2"z-3/4"z | szt | 6,000 | 0,00 | 0,00
58 | Otuliny z pianki poliuretanowej gr.20mm śr.15mm | m | 76,150 | 0,00 | 0,00
59 | Otuliny z pianki poliuretanowej gr.20mm śr.18mm | m | 81,725 | 0,00 | 0,00
60 | Otuliny z pianki poliuretanowej gr.20mm śr.20mm | m | 74,028 | 0,00 | 0,00
61 | Otuliny z pianki poliuretanowej gr.30mm śr.28mm | m | 29,832 | 0,00 | 0,00
62 | Otuliny z poliuretanu grubości 30 mm dla rury dn 35 mm | m | 6,048 | 0,00 | 0,00
63 | Otuliny z poliuretanu grubości 40 mm dla rury dn 42 mm | m | 51,456 | 0,00 | 0,00
64 | Otuliny z poliuretanu grubości 50 mm dla rury dn 50 mm | m | 43,894 | 0,00 | 0,00
65 | Otuliny z poliuretanu grubości 60 mm dla rury dn 63 mm | m | 44,554 | 0,00 | 0,00
66 | Podpory kanałów wentylacyjnych typ A | szt | 0,753 | 0,00 | 0,00
67 | Pompa "GRUNDFOS" MAGNA 25-60 | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
68 | Pospółka | m3 | 8,967 | 0,00 | 0,00
69 | Przejście przez ścianę P-140 | szt | 4,000 | 0,00 | 0,00
70 | Przewody wentylacyjne prostokątne A/I stalowe ocynkowane | m2 | 1,426 | 0,00 | 0,00
71 | Ręczny zawór regulacyjny MSV-I 15 | szt | 14,000 | 0,00 | 0,00
72 | Ręczny zawór regulacyjny MSV-M 15 | szt | 14,000 | 0,00 | 0,00
73 | Rurki syfonowe do manometru | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
74 | Rury miedziane d=12mm | m | 15,600 | 0,00 | 0,00
75 | Rury miedziane d=15mm | m | 489,840 | 0,00 | 0,00
76 | Rury miedziane d=18mm | m | 65,520 | 0,00 | 0,00
77 | Rury miedziane d=22mm | m | 70,720 | 0,00 | 0,00
78 | Rury miedziane d=28mm | m | 29,870 | 0,00 | 0,00
79 | Rury miedziane d=35mm | m | 6,180 | 0,00 | 0,00
80 | Rury miedziane d=42mm | m | 49,440 | 0,00 | 0,00
81 | Rury miedziane d=54mm | m | 41,200 | 0,00 | 0,00
82 | Rury miedziane d=64mm | m | 8,160 | 0,00 | 0,00
83 | Rury PEX-Al-PEX 16x2,0 mm | m | 27,500 | 0,00 | 0,00
84 | Rury preizolowane d=63mm | m | 61,200 | 0,00 | 0,00
85 | Szybkozłączka do naczynia wzbiorczego SU R 1x1 | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
86 | Śruby M8x 50mm kpl | kg | 1,022 | 0,00 | 0,00
87 | Taśma ostrzegawcza | m | 31,500 | 0,00 | 0,00
88 | Taśma samoprzylepna | szt | 12,000 | 0,00 | 0,00
89 | Termometry przemysłowe w oprawie cylindrycznej | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00
90 | Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych | szt | 35,750 | 0,00 | 0,00
91 | Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych d=12mm | szt | 13,350 | 0,00 | 0,00
92 | Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych d=15mm | szt | 419,190 | 0,00 | 0,00
93 | Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych d=18mm | szt | 46,620 | 0,00 | 0,00
94 | Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych d=22mm | szt | 38,080 | 0,00 | 0,00
95 | Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych d=28mm | szt | 13,340 | 0,00 | 0,00
96 | Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych d=35mm | szt | 2,160 | 0,00 | 0,00
97 | Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych d=42mm | szt | 16,320 | 0,00 | 0,00
98 | Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych d=54mm | szt | 11,600 | 0,00 | 0,00
99 | Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych d=64mm | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00
100 | Uchwyty stalowe | szt | 56,000 | 0,00 | 0,00
101 | Uszczelki gumowe prostokątne | szt | 5,353 | 0,00 | 0,00
102 | Zaprawa | m3 | 0,080 | 0,00 | 0,00
103 | Zawory bezpieczeństwa gwintowane chrom. 1,0MPa SYR 2115 25mm | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
104 | Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych dn 15 mm | szt | 26,000 | 0,00 | 0,00
105 | Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych dn 20 mm | szt | 4,000 | 0,00 | 0,00
106 | Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych dn 25 mm | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00
107 | Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych dn 50 mm | szt | 5,000 | 0,00 | 0,00
108 | Zawory odcinające RLV dn 15 mm - kątowe | szt | 71,000 | 0,00 | 0,00
109 | Zawory odcinające RLV dn 15 mm - proste | szt | 3,000 | 0,00 | 0,00
110 | Zawory odpowietrzające automatyczne d=15mm - proste | szt | 25,000 | 0,00 | 0,00
111 | Zawór odcinający z zaworem zwrotnym dn 50 mm | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
112 | Złączka 63-63 | szt | 8,000 | 0,00 | 0,00
113 | Złączka calowa redukcyjna 2 1/2"z-2"w | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
114 | Złączka przygrzejnikowa 3/4"w-16 | szt | 6,000 | 0,00 | 0,00
115 | Złączka VESTOL 16x1/2z | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
116 | Złączka z gwintem wewnętrznym 63-2"w | szt | 4,000 | 0,00 | 0,00
117 | Złączki do grzejników mosiężne | szt | 74,000 | 0,00 | 0,00
118 | Złączki mosiężne przejściowe d=15mm | szt | 140,000 | 0,00 | 0,00
119 | Złączki nakrętne równoprzelotowe żeliwne czarne d=15mm | szt | 25,000 | 0,00 | 0,00
| Razem |  |  |  | 0,00

Rodos 6.0.23.1 [7130] - Rekomendacja SKB,
Zestawienie sprzętu
Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej - Parchanie dz. 125 88-110 Inowrocław
Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | Ciągnik kołowy 40-50KM (29-37kW) | m-g | 6,281 | 0,00 | 0,00
2 | Przyczepa dłużycowa 4,5t | m-g | 1,350 | 0,00 | 0,00
3 | Przyczepa skrzyniowa 4,5t | m-g | 6,281 | 0,00 | 0,00
4 | Samochód dostawczy do 0,9t | m-g | 5,383 | 0,00 | 0,00
5 | Samochód dostawczy | m-g | 1,484 | 0,00 | 0,00
6 | Samochód skrzyniowy 5t | m-g | 12,914 | 0,00 | 0,00
7 | Środek transportowy | m-g | 30,506 | 0,00 | 0,00
8 | Żuraw samochodowy 4t | m-g | 2,030 | 0,00 | 0,00
| Razem |  | 66,229 |  | 0,00