| Wartość kosztorysowa | 0,00
| Słownie: zł

Kosztorys 72-12-WNT-KN-01-A
Instalacja wentylacyjna
Obiekt | Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej
Kod CPV | 45331210-1
Budowa | Parchanie dz. 125 88-110 Inowrocław
Inwestor | Powiat Inowrocław

Stawka robocizny | 0,00 zł/r-g
Koszty zakupu | 0%
Koszty pośrednie | 0%
Zysk | 0%

Sporządził | A.Zgrzebnicki
Inowrocław, sierpień,2009r.

Rodos 6.0.23.1 [7130] - Rekomendacja SKB,
Przedmiar robót
Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej - Parchanie dz. 125 88-110 Inowrocław
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
|  | Wyciągi indywidualne |  |
1 | KNR 2-17w 0204/01 | Wentylatory łazienkowe | szt | 25
|  | Wentylacja mechaniczna pralni |  |
2 | KNR 2-17w 0146/01 | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne, prostokątne, typ A o obwodzie do 1300mm | szt | 1
3 | KNR 2-17w 0322/01 | Centrala wentylacyjna VS-10-R-PH-T | szt | 1
4 | KNR 7-08 0301/02 | Montaż układów sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustnicą lub rezystorem | układ | 1
5 | KNR 2-17w 0146/01 | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne, prostokątne, typ A o obwodzie do 1300mm | szt | 1
6 | KNR 2-17W 0138/04 | Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 2000mm | szt | 4
7 | KNR 2-17W 0138/01 | Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie do 800mm | szt | 1
8 | KNR 2-17W 0138/04 | Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 2000mm | szt | 2
9 | KNR 2-17w 0103/04 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 65%) o obwodzie do 1400mm |  |
|  | 0,46 * 2 + (0,2 + 0,4) * 2 * (2,0 + 2,0 + 1,7 + 0,55 + 0,35 + 0,2 + 0,7 + 0,3 + 0,375 + 1,1 * 2 + 1,1 + 0,3 + 0,95 + 2,0 * 2) + (0,5 + 0,22) * 2 * (0,75 + 0,6 * 2 + 0,85 + 0,75) + 1,03 + 0,46 * 2 + (0,5 + 0,25) * 2 * 0,65 + 0,84 + (0,4 + 0,315) * 2 * 0,575 + 0,46 * 2 + 0,72 + 0,46 * 2 | m2 | 33,249
|  | razem | m2 | 33,249
10 | KNR 2-17W 0103/03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 65%) o obwodzie do 1000mm |  |
|  | (0,25 + 0,16) * (1,0 + 1,4) + 1,21 * 2 + (0,1 + 0,315) * 1,3 * 2 + (0,2 + 0,315) * 2 * 1,25 * 2 + 0,4 | m2 | 7,458
|  | razem | m2 | 7,458
|  | Wentylacja mechaniczna kuchni |  |
11 | KNR 2-17w 0146/03 | Czerpnie lub wurzutnie ścienne, prostokątne, typ A o obwodzie do 2060mm | szt | 1
12 | KNR 2-17w 0322/01 | Centrala wentylacyjna VS-15-R-PH-T | szt | 1
13 | KNR 7-08 0301/02 | Montaż układów sterowania elektrycznego zaworem elektromagnetycznym, przepustnicą lub rezystorem | układ | 1
14 | KNR 2-17W 0146/03 | Czerpnie lub wurzutnie ścienne, prostokątne, typ A o obwodzie do 2060mm | szt | 1
15 | KNR 2-17W 0138/04 | Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 2000mm | szt | 5
16 | KNR 2-17W 0138/04 | Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 2000mm | szt | 3
17 | KNR 2-17W 0138/04 | Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 2000mm | szt | 2
18 | KNR 2-17W 0103/06 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 65%) o obwodzie do 4400mm |  |
|  | 1,65 * 2 + (0,66 + 0,25) * 2 * (2,0 * 3 + 0,45 + 0,5 * 20,42) + (0,63 + 0,315) * 2 * (0,8 + 0,815 + 0,815 + 0,815) + 1,77 + 1,65 + (0,63 + 0,25) * 2 * 0,805 | m2 | 44,591
|  | razem | m2 | 44,591
19 | KNR 2-17W 0103/05 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 65%) o obwodzie do 1800mm |  |
|  | 0,94 * 4 + (0,4 + 0,4) * 2 * (0,8 + 2,0 * 12 + 0,3) + (0,315 + 0,4 + 0,3) * 2 * 2,0 + (0,315 + 0,315) * 2 * (2,0 + 2,0 + 2,0) + (0,5 + 0,25) * 2 * (0,75 + 0,75 + 0,75) + (0,315 + 0,315) * 2 * 0,25 + (0,4 + 0,315) * 2 * (0,3 + 2,0) | m2 | 62,519
|  | razem | m2 | 62,519
20 | KNR 2-17W 0103/03 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 65%) o obwodzie do 1000mm |  |
|  | (0,16 + 0,25) * 2 * 2,0 + (0,25 + 0,25) * 2 * 2,0 | m2 | 3,640
|  | razem | m2 | 3,64
|  | Uruchomienie wentylacji |  |
21 | KNP 18-13 1360/01 | Uruchomienie wentylacji | kpl | 1
|  | Izolacje termiczne |  |
22 | KNR 2-16 0305/04 | Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową powierzchni płaskich bez względu na ich wielkość |  |
|  | (0,5 + 0,3) * 2 * (2,0 + 0,5) + (0,6 + 0,32) * 2 * 0,75 + (0,76 + 0,35) * 2 * (2,0 * 3 + 0,5 * 2 + 0,45) | m2 | 21,919
|  | razem | m2 | 21,919
|  | Przejścia przez ściany |  |
23 | KNR 7-28 0205/02 | Przebicie otworów o powierzchni do 0,1m2 dla przewodów klimatyzacyjnych w ścianach murowanych o grubości 1 cegły | szt | 10

Rodos 6.0.23.1 [7130] - Rekomendacja SKB,
Tabela elementów
Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej - Parchanie dz. 125 88-110 Inowrocław
Nr | Element robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Zysk | Inne
| Wyciągi indywidualne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Wentylacja mechaniczna pralni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Wentylacja mechaniczna kuchni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Uruchomienie wentylacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Izolacje termiczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Przejścia przez ściany | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Rodos 6.0.23.1 [7130] - Rekomendacja SKB,
Zestawienie robocizny
Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej - Parchanie dz. 125 88-110 Inowrocław
Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | Elektromonterzy gr.IV | r-g | 12,780 |  | 0,00
2 | Izolarze gr.II | r-g | 2,849 |  | 0,00
3 | Robotnicy gr.I | r-g | 5,261 |  | 0,00
4 | Robotnicy | r-g | 504,201 |  | 0,00
| Razem |  | 525,091 |  | 0,00

Rodos 6.0.23.1 [7130] - Rekomendacja SKB,
Zestawienie materiałów
Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej - Parchanie dz. 125 88-110 Inowrocław
Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typ VS-10-R-PH-T wraz z automatyką (VTS) | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
2 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna typ VS-15-R-PH-T wraz z automatyką (VTS) | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
3 | Czerpnie powietrza ścienne prostokątne typ A 200x400 mm | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
4 | Czerpnie powietrza ścienne prostokątne typ A 660x250 mm | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
5 | Kratki wentylacyjne do kanałów blaszanych typ A 200x200 mm | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
6 | Kratki wentylacyjne do kanałów blaszanych typ A 400x315 mm | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00
7 | Kratki wentylacyjne do kanałów blaszanych typ A 500x250 mm | szt | 7,000 | 0,00 | 0,00
8 | Kratki wentylacyjne do kanałów blaszanych typ A 630x250 mm | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00
9 | Kratki wentylacyjne do kanałów blaszanych typ A 630x315 mm | szt | 5,000 | 0,00 | 0,00
10 | Kształtki wentylacyjne stalowe prostokątne A/I ocynkowane o obwodzie do 1000 mm | m2 | 5,660 | 0,00 | 0,00
11 | Kształtki wentylacyjne stalowe prostokątne A/I ocynkowane o obwodzie do 1400 mm | m2 | 16,957 | 0,00 | 0,00
12 | Kształtki wentylacyjne stalowe prostokątne A/I ocynkowane o obwodzie do 1800 mm | m2 | 31,885 | 0,00 | 0,00
13 | Kształtki wentylacyjne stalowe prostokątne A/I ocynkowane o obwodzie do 4400 mm | m2 | 22,741 | 0,00 | 0,00
14 | Płyty gumowe bez przekładek gr.15mm | kg | 5,250 | 0,00 | 0,00
15 | Płyty z wełny mineralnej laminowane folią Al o grubości 50 mm | m2 | 23,015 | 0,00 | 0,00
16 | Podpory przewodów wentylacyjnych prostok. poziomych A obw. 600-1000mm | szt | 3,107 | 0,00 | 0,00
17 | Podpory przewodów wentylacyjnych prostok. poziomych A obw.1000-1800mm | szt | 14,445 | 0,00 | 0,00
18 | Podpory przewodów wentylacyjnych prostok. poziomych A obw.2600-4000mm | szt | 5,797 | 0,00 | 0,00
19 | Przewody wentylacyjne prostokątne A/I stalowe ocynkowane o obwodzie do 1000 mm | m2 | 5,882 | 0,00 | 0,00
20 | Przewody wentylacyjne prostokątne A/I stalowe ocynkowane o obwodzie do 1400 mm | m2 | 17,622 | 0,00 | 0,00
21 | Przewody wentylacyjne prostokątne A/I stalowe ocynkowane o obwodzie do 1800 mm | m2 | 33,135 | 0,00 | 0,00
22 | Przewody wentylacyjne prostokątne A/I stalowe ocynkowane o obwodzie do 4400 mm | m2 | 23,633 | 0,00 | 0,00
23 | Śruby M8x 50mm kpl | kg | 30,566 | 0,00 | 0,00
24 | Śruby M8x100mm kpl | kg | 5,500 | 0,00 | 0,00
25 | Śruby M10x 60mm kpl | kg | 12,040 | 0,00 | 0,00
26 | Śruby M12-M16x80mm kpl | kg | 2,240 | 0,00 | 0,00
27 | Śruby zgrubne 6-kątne M 8x50mm kpl | kg | 6,500 | 0,00 | 0,00
28 | Taśma aluminiowa 10x1mm | m | 24,111 | 0,00 | 0,00
29 | Uszczelki gumowe kołowe o średnicy do 315mm | szt | 8,320 | 0,00 | 0,00
30 | Uszczelki gumowe prostokątne o obwodach 1000-2500mm | szt | 87,746 | 0,00 | 0,00
31 | Uszczelki gumowe prostokątne o obwodach 2500-4500mm | szt | 16,499 | 0,00 | 0,00
32 | Uszczelki gumowe prostokątne o obwodach do 1000mm | szt | 22,085 | 0,00 | 0,00
33 | Uszczelki gumowe prostokątne o obwodzie 4500-7200mm | szt | 8,160 | 0,00 | 0,00
34 | Uszczelki gumowe prostokątne | szt | 17,680 | 0,00 | 0,00
35 | Wentylator łazienkowy E-Style 100 P.I.R. (Danfoss) | szt | 25,000 | 0,00 | 0,00
36 | Wyrzutnia ścienna typ A 660x250 mm | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
37 | Wyrzutnie powietrza ścienne prostokątne A 200x400 mm | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00
38 | Zaprawa | m3 | 0,140 | 0,00 | 0,00
| Razem |  |  |  | 0,00

Rodos 6.0.23.1 [7130] - Rekomendacja SKB,
Zestawienie sprzętu
Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej - Parchanie dz. 125 88-110 Inowrocław
Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | Ciągnik kołowy 40-50KM (29-37kW) | m-g | 1,096 | 0,00 | 0,00
2 | Przyczepa skrzyniowa 4,5t | m-g | 1,096 | 0,00 | 0,00
3 | Samochód dostawczy do 0,9t | m-g | 0,200 | 0,00 | 0,00
4 | Samochód dostawczy | m-g | 14,307 | 0,00 | 0,00
5 | Samochód skrzyniowy | m-g | 0,980 | 0,00 | 0,00
6 | Żuraw samochodowy | m-g | 1,600 | 0,00 | 0,00
| Razem |  | 19,279 |  | 0,00